ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	   1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ณ สายคลองตะโละเลาะ หมู่ที่ 1
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 185,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป ความกว้าง  7.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร
   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 185,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง
       5.1 แบบ ปร.4
       5.2 แบบ ปร.5
   6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

     กรรมการ

๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ




           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    



[image: image1.emf]ปร.5

ประเภทงาน 

ท่อเหลียมและสะพานคสล.

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายคลองตะโละเลาะ หมู่ที่ 1  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

ราคาน้ำมันดีเซล

138,668.86 1.2491      173,211.2720.00-20.99 บาท/ลิตร

อ.เมือง 23.00-23.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -           3,000.00

บาท/ลิตร

ระยะขนส่งวัสดุประมาณ

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

31 กม.

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สรุป 176,211.27       

8,810.56           

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 185,021.83       

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 185,000.00       

ตัวอักษร(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง    60วัน/จำนวน  1  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 135/2559  ลว.27..ก.ค.2559

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน                                                        เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

                (ลงชื่อ)    นิรัตน์  ปลดทุกข์     ประธานกรรมการ

                         (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

                (ลงชื่อ)   จรวยพร  เจือจันทร์   กรรมการ

                     (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

                           ผู้อำนวยการกองคลัง

                (ลงชื่อ)     มัสกี  ยูโซะ       กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

               ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทน

                 ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

            15  / 2559  จำนวน   4    แผ่น

รายการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างฝายเก็บกั้บน้ำเพื่อการเกษตร กว้าง 7.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

FACTOR F

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4        จำนวน 1 แผ่น 

ประมาณราคาเมื่อวันที่   10  สิงหาคม พ.ศ.2559

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว  7.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ  26,428.57 บาท/เมตร

ลงชื่อ  นิรัตน์  ปลดทุกข์  ตรวจ

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

(นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง



หมายเหตุ

              (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง



ประเภทงาน

ท่อเหลียมและสะพาน คสล.

1.1  ฝายน้ำเก็บกั้นน้ำคสล.

และป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน 1 ป้าย

ลงชื่อ  อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ


[image: image2.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง  ฝายเก็บกับน้ำเพื่อประปาหมู่บ้าน กว้าง 7.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.สายคลองตะโละเลาะ หมู่ที่ 1  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่       15  /2559 จำนวน   4  แผ่น รายการที่

ฝ่ายประมาณการ  ส่วนโยธา  อบต.บือมัง ประมาณวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 งานดินขุดและถม 84.00       ลบ.ม -              -            20.00           1,680.00    

2 งานทรายรองพื้น 2.10         ลบ.ม 358.00         751.80       99.00 207.90       

3 งานคอนกรีตหยาบ  1

:

3

:

5 -          ลบ.ม -              -            -              -            

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1

:

2

:

4 21.60       ลบ.ม 1,845.00      39,852.00   436.00         9,417.60    

5 งานเหล็กเสริม

5.1 เหล็กกลม RB

Ø

 6 มม. -          ตัน 21,249.22    -            4,100.00      -            

5.2 เหล็กกลม RB

Ø

 12 มม. 0.85         ตัน 19,928.00    16,938.80   3,300.00      2,805.00    

5.3ลวดผูกเหล็ก NO 18 22.00       กก. 37.38          822.36       -              -            

6 งานไม้แบบ

6.1 ไม้แบบ 41.20 ตร.ม 116.00         4,779.20     -              -            

6.2 ไม้เคร่า 22.00 ตร.ม 43.00          946.00       -              -            

6.3 ตะปูขนาดต่างฯ 20.00 กก. 36.45          729.00       -              -            

6.4 ไม้อัดหนา 10 มม. 15.00 แผ่น 580.00         8,700.00     -              -            

6.5 ค่าแรงประกอบไม้แบบ 82.40 ตร.ม -              -            133.00         10,959.20   

7 หินใหญ่ 12.00 ลบ.ม 540.00         6,480.00     -              -            

8 งานขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย 1,400.00   ลบ.ม. -              -            24.00           33,600.00   

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

1.80 เมตร

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด 138,668.86

729.00                            

1,680.00                          

959.70                            



49,269.60                        



-                                 

19,743.80                        

8,700.00                          

10,959.20                        

6,480.00                          

33,600.00                        



822.36                            



4,779.20                          

946.00                            

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/1

ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ


