ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	   1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างฟื้นฟูขุดลอกสระน้ำ ณ สระน้ำทาเนาะมาเด็ง หมู่ที่ 6
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
   3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 
   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 100,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง
       5.1 แบบ ปร.4
       5.2 แบบ ปร.5
   6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

     กรรมการ

๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ




           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    



[image: image1.emf]ประเภทงาน

 ชลประทาน

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณการเมือวันที่ ....10.. เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

71,820.00 1.3445 96,561.9923.00-23.99 บาท/ลิตร

ระยะขนส่งวัสดุ

ประมาณ 18 กม.

สรุป 96,561.99                    

3,591.00                      

100,152.99                  

100,000.00                  

ตัวอักษร

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 2,800.00        ลบ.ม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว 35.71 บาท/ลบ.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง     20วัน/จำนวน  1  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 161/2559  ลว.27..ก.ค.2559

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 30 วัน                                                                                เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ตรวจ

(ลงชื่อ)                  นิรัตน์   ปลดทุกข์             ประธานกรรมการ

                        (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

(ลงชื่อ)               จรวยพร   เจือจันทร์            กรรมการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

                  ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)                  มัสกี   ยูโซะ                      กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

          ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทน

              ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง                                        ปร.5

 ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูขุดลอกสระน้ำ กว้าง 35.00 x20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร

ส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ณ.สระน้ำทาเนาะมาเด็ง หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามันจังหวัดยะลา

           03  / 2559   จำนวน    1    แผ่น

จำนวน     1     แผ่น

รายการ

FACTOR F หมายเหตุ

ประเภทงานชลประทาน

1.1    งานฟื้นฟูขุดลอดสระน้ำ



เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้             6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค 0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินประมาณการ

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

นิรัตน์   ปลดทุกข์



                           (นายนิรัตน์    ปลดทุกข์)

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

อาหะมะ  ลามอสีเตาะ

                                          (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
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รายละเอียดโครงการ   ขนาดก้น (กว้างxยาวxลึก) 35.00-20.00 x4.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2559 ราคาน้ำมันดีเซล (เฉลี่ย) 23.24 บาท/ลิตร

ลำดับที่ รายการ ปริมาณ หน่วย ราคา รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

บาท/หน่วย บาท

1 งานเตรียมพื้นที่

1.1งานถากถางและล้มตันไม้ 700.00      ตร.ม. 2.10 1,470.00       

1.2งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง

1,470.00       

2 งานดิน

2.1งานขุดเปิดหน้าดิน

2.2งานดินขุดด้วยรถขุด 2,800.00    ลบ.ม. 24.60 68,880.00      

2.3งานดินขุดด้วยเครื่องจักร

2.4งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% -          ลบ.ม. -          -              

2.5งานลูกรังบดอัดแน่น(คันสระน้ำ) -          ลบ.ม. -          -              

2.6งานดินขุดขนทิ้ง (ระยะขน 1 กม.) -          ลบ.ม. -          -              

70,350.00     

3 งานโครงสร้าง

3.1งานคอนกรีตโครงการ (รวมไม้แบบ)

3.2งานเหล็กเสริมคอนกรีต

-              

4 งานป้องกันการกัดเซาะ

4.1งานหินเรียง

4.2งานวัสดุรองพื้น

4.3งานปลูกหญ้า -          ตร.ม. -          -              

-              

5 งานท่อและอุปกรณ์ประกอบ

5.1งานท่อคอนกรีจเสริมเหล็ก

-              

6 งานเบ็ดเตล็ด

6.1งานป้ายชื่อโครงการ -          ป้าย -          -              

-               รวมเงินค่าต้นทุน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง  ณ สระน้ำทาเนาะมาเด็ง หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รวมเงินค่าต้นทุน

รวมเงินค่าต้นทุน

รวมเงินค่าต้นทุน

รวมเงินค่าต้นทุน

รวมเงินค่าต้นทุน


